**LA PLOIE**

La ploie e je un fenomen di precipitazion di parteselis di aghe in gotis di diametri superiôr a 0,5 mm.

Il procès di formazion de ploie al devente cuant che piçulis gotis di vapôr che a formin i nûi si unissin tra lôr.

Lis gotis a deventin simpri plui pesantis e a colin jù.

La ploie si pues misurâ.

Ve ca cemût che tu puedis costruî un pluviometri.

**IL PLUVIOMETRI**

**Materiâl**

* Butilie di plastiche di doi litris
* Steche di cirche 20 cm
* Plere dal stes diametri de butilie
* Penarei indelebii
* Nastri adesîf
* Cole
* Fuarpiis

**Procediment**

Par costruì un pluviometri bisugne taià la butilie in maniere orizontâl par oltri la metât.

Cul nastri adesîf bisugne fissâ la plere inte part alte de butilie taiade.

Scrivi su la butilie une scjale graduade in milimetris.

Meti il pluviometri intal zardin.



